{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Protokol z měření"],"not_rendered":{"images":9,"external_links":1,"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Protokol z měření","index":0,"n_rows":72,"n_cols":7,"rows_kept":72,"merged":[[2,0,2,7],[4,0,4,7],[6,3,6,6],[7,3,7,6],[8,3,8,6],[9,3,9,6],[10,3,10,6],[15,0,15,7],[18,5,19,5],[25,0,25,1],[27,0,27,1],[32,0,32,1],[43,0,43,7],[45,0,45,1],[46,0,47,0],[46,5,47,5],[48,0,49,0],[48,5,49,5],[55,0,55,1],[57,0,57,1],[61,0,61,1],[65,0,65,1],[66,0,67,0],[68,0,69,0],[72,0,72,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Úloha XII "]
[]
["Impedance"]
[]
["Upozornění: Postupně za sebou vyplňujte žlutě vybarvené kolonky (klikněte vždy myší na kolonku, kterou chcete vyplňovat). "]
[]
["Jméno studenta:"]
["Pedagogický dozor:"]
["Ročník:"]
["Kroužek:"]
["Fakulta:"]
[]
["1) Měření kondenzátoru"]
[]
["Tabulka 1a) - naměřené hodnoty"]
["Do tabulky zadávejte napětí s přesností 0,01 V."]
[]
[null,"*****","U (V)","UC (V)","UR (V)","R (W)"]
[null,"Napájecí napětí 6 V"]
[null,"Napájecí napětí 12 V"]
[]
["Vztahy pro počítané hodnoty"]
[]
[null,"Impedance: "]
[]
["Ztrátový úhel:",null,"d = g -  p / 2 ,  "]
[]
["Ztrátový činitel tg "]
[]
[null,"Kapacita:",null,null,", kde w = 2 p f (f = 50 Hz)"]
[]
[]
["Sériový ztrátový odpor:"]
[]
["Tabulka 1b) - vypočítané hodnoty"]
[]
[null,"*****","ZC (W)","d (°)","tg d","C (mF)","RS (W)"]
[null,"Napájecí napětí 6 V"]
[null,"Napájecí napětí 12 V"]
[]
["2) Měření cívky"]
[]
["Tabulka 2a) - naměřené hodnoty"]
["Do tabulky zadávejte napětí s přesností 0,01 V."]
[]
["**********",null,"U (V)","UL (V)","UR (V)","R (W)"]
["Cívka bez jádra","Napájecí napětí 6 V"]
[null,"Napájecí napětí 12 V"]
["Cívka s jádrem","Napájecí napětí 6 V"]
[null,"Napájecí napětí 12 V"]
[]
["Vztahy pro počítané hodnoty"]
[]
[null,"Impedance: "]
[]
["Ztrátový úhel:",null,"d = g -  p / 2 ,  "]
[]
["Činitel jakosti:",null,"Q = tg  j ,"]
[]
[null,"Indukčnost:",null,null,", kde w = 2 p f (f = 50 Hz)"]
[]
["Sériový ztrátový odpor:"]
[]
["Tabulka 2b) - vypočítané hodnoty"]
[]
["**********",null,"ZL (W)","d (°)","Q = tg j ","L (H)","RS (W)"]
["Cívka bez jádra","Napájecí napětí 6 V"]
[null,"Napájecí napětí 12 V"]
["Cívka s jádrem","Napájecí napětí 6 V"]
[null,"Napájecí napětí 12 V"]
[]
["Závěr:"]