Podklady pro ozelenění MCEV II

Intenzita osvětlení: 1000-2700 lx (JV a JZ) a 500-1000 lx (SV a SZ)

Orientace: JV, SZ, JZ, SV

Teplota v zimě: 18 (16) – 22 °C

Zdroj vody: vodovod (Veolia)

Relativní vzdušná vlhkost: 40 %

Stresové faktory: průvan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | ks | 29 |  |
|  | ks | 29 |  |
|  | ks | 29 |  |
|  | ks | 30 |  |
|  | ks | 30 |  |

